<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wave_config>
   <wave_state>
   </wave_state>
   <db_ref_list>
      <db_ref path="rom_sd_tb_behav.wdb" id="1">
         <top_modules>
            <top_module name="glbl" />
            <top_module name="rom_sd_tb" />
         </top_modules>
      </db_ref>
   </db_ref_list>
   <zoom_setting>
      <ZoomStartTime time="0.000 ns"></ZoomStartTime>
      <ZoomEndTime time="143.201 ns"></ZoomEndTime>
      <Cursor1Time time="0.000 ns"></Cursor1Time>
   </zoom_setting>
   <column_width_setting>
      <NameColumnWidth column_width="453"></NameColumnWidth>
      <ValueColumnWidth column_width="200"></ValueColumnWidth>
   </column_width_setting>
   <WVObjectSize size="10" />
   <wvobject type="logic" fp_name="/rom_sd_tb/clk">
      <obj_property name="ElementShortName">clk</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">clk</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject type="logic" fp_name="/rom_sd_tb/reset">
      <obj_property name="ElementShortName">reset</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">reset</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject type="logic" fp_name="/rom_sd_tb/ready">
      <obj_property name="ElementShortName">ready</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">ready</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject type="array" fp_name="/rom_sd_tb/dut/rom_data">
      <obj_property name="ElementShortName">rom_data[7:0]</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">rom_data[7:0]</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject type="array" fp_name="/rom_sd_tb/dut/current">
      <obj_property name="ElementShortName">current[2:0]</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">current[2:0]</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject type="array" fp_name="/rom_sd_tb/dut/rom_addr">
      <obj_property name="ElementShortName">rom_addr[16:0]</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">rom_addr[16:0]</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject type="logic" fp_name="/rom_sd_tb/dut/rom_enable">
      <obj_property name="ElementShortName">rom_enable</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">rom_enable</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject type="array" fp_name="/rom_sd_tb/buffer/addra">
      <obj_property name="ElementShortName">addra[10:0]</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">addra[10:0]</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject type="array" fp_name="/rom_sd_tb/buffer/dina">
      <obj_property name="ElementShortName">dina[7:0]</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">dina[7:0]</obj_property>
   </wvobject>
   <wvobject type="logic" fp_name="/rom_sd_tb/buffer/ena">
      <obj_property name="ElementShortName">ena</obj_property>
      <obj_property name="ObjectShortName">ena</obj_property>
   </wvobject>
</wave_config>
